***PRILOG II***

**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA I TROŠKOVNIK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **Br.** | | **Opis predmeta nabave** | |  | | --- | | **Jedinica**  **mjere** | | |  | | --- | | **Količina** | | **Jedinična cijena (u kn)** | **Ukupno**  **(u kn)** |
| **1.** | ***Stolni skener s ulagačem listova mora minimalno zadovoljiti dolje navedene uvjete:***  -jedinica senzora za skeniranje:1-linijski CMOS CIS senzor  -optička razlučivost: 600 dpi  -izvor svjetla: RGB LED  -strana za skeniranje: prednja/stražnja/obostrano  -priključnice: high speed USB 2.0  -napajanje: AC 100-240 V (50/60 Hz)  -usklađenost s ekološkim standardima: RoHS i ENERGY STAR  *Specifikacije skeniranja:*  -crno bijelo:25 ppm/50ipm (50 slika u min. kod obostranog skeniranja)  -u boji:25ppm/50ipm(50 slika u min. kod obostranog skeniranja)  -izlazna razlučivost:150x150dpi, 200x200dpi, 300x300dpi,400x400dpi,  600x600dpi  -automatsko prepoznavanje boje:8-bitni sivi tonovi (256-razina), 24-bitna boja  Garancija: min. 1 godina  Isporuka u sjedište Naručitelja s uslugom instalacije | kom | 1 |  |  |
|  |  |  |  | **Cijena ponude (bez PDV-a)** |  |
|  |  |  |  | **PDV:** |  |
|  |  |  |  | **SVEUKUPNO:** |  |

*Ponuditelj je obvezan ispuniti sve stavke troškovnika. Nije dozvoljeno mijenjanje ili ispravljanje stavki troškovnika. Ukupna cijena stavke izračunava se kao umnožak količine stavke i jedinične cijena stavke.*